구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호	품목 및 규격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 QUANTITY
1		회전감압농축기 (Rotary Vacuum Evaporator)	SYS	1

가. 제작사 및 모델명

- 제작사 : Büchi

- 모델명 : Rotavapor 시스템

나. 시스템 구성

1. 회전감압농축기 : R-100

2. 인터페이스 장치 : I-100

3. Vacuum Pump : V-100

4. Recirculating Chiller :  F-105

다. 각 구성장치의 사양

1. 회전감압농축기 : R-100

- 온도범위 : 20~95℃

- 리프트장치 : 수동

- 콘덴서 : V/C

- 증발 플라스크 : 50~ 4000 mL

- 리시빙 플라스크 : 50~3000 mL

- 통합 디스플레이 : 가열온도

2 인터페이스 장치 : I-100

- 타이머  기능

3. Vacuum Pump : V-100

- 진공용량 : 1.5 m3/h

- 최종진공 : 10 mbar

- 소음레벨 : 40~52 dB

- 자동시작/정지기능 탑재

5. Recirculating Chiller :  F-105

- 소음레벨 : 60 dB

- 냉각범위 :  -10 ~ 25℃

- 냉각용량 : 390 W (10℃)

- 냉각용량 : 120 W (0℃)

- 자동시작/정지기능 탑재